	Pièce Spécification

	Huile moteur SAE 5W–30

	Huile de la boîte de vitesses principale Castrol BOT 130M ou équivalent

	Logement du pivot de l’essieu avant Texaco Molytex EP00 ou équivalent

	Huile du différentiel avant Texaco Geartex EP 85W/90 ou équivalent

	[bookmark: _GoBack]Huile du différentiel arrière Texaco Geartex EP 85W/90 ou équivalent

	Arbre d’extension de la boîte de vitesses

	vers la boîte de transfert

	Weicon Anti Seize Standard Grade ou équivalent

	Moyeux de roue Graisse Castrol Optimal Olista Long Time 2 ou équivalent

	Liquide d’embrayage Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL ou liquide conforme aux

	spécifications FMVSS 116 DOT4

	Liquide de direction assistée Texaco Cold Climate 33270 ou équivalent

	Liquide de frein Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL ou liquide conforme aux

	spécifications FMVSS 116 DOT4

	Liquide de lave-glace Liquide de lave-glace avec antigel

	Liquide de refroidissement Utilisez uniquement un mélange moitié eau et moitié

	Texaco XLC ou Havoline XLC ou équivalent



