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1 :  Brancher sur la masse de la batterie


2 : Brancher sur le + de la Batterie de préférence après contact avec un fusible de 2amp


3 : Brancher sur la broche 2 du terratrip 202


4 : Brancher sur le capteur de la boite de transfert








